Ličilački radovi 1

Beton - svojstva:

- porozan, vodoupojan materijal

- alkalan materijal

Za ličenje ne smije sadržavati sumpor koji bi uništio nalič i ne smije sadržavati organske tvari kao što su drvo, treset koji bi prljali nalič.

Prije izrade naliča betonska površina mora se zidarski obraditi. Neravnine poravnati, pukotone zapuniti, izbočine ukloniti. Površinu betonske podloge otprašiti, nanesti impregnaciju i zagletati. Impregnacijom postižemo uiednačenost upijanja betonske podloge.

Kamen - obrada:

* neobrađeni lomljeni kamen
* obrađeni
* naročito obrađen
* drobljeni
* mljeveni

Šljunak se dobije drobljenjem kamena (čeljusne drobilice), i može biti fini do 15 mm promjera i grubi šljunak do 70 mm promjera.

Pijesak se dobije mljevenjem kamena (mlinovi čekičari), i imamo:

* vrlo fini pijesak do 0,2 mm promjera
* fini pijesak do 0,5 mm promjera
* srednje fini pijesak do 1 mm promjera
* sreddnje grubi pijesak do 3 mm promjera
* grubi pijesak do 7 mm promjera.

Kamene podloge su podloge od kamena koje se iz biko kojeg razloga liče. U pravili se uglavnom zaštičuju dubinskim prozirnim premazima koji spriječavaju zagađivanje podloge i omogućuju bolje održavanje čistoće.

Pitanja:

1. Svojstva betona
2. Predradnje na betonskoj podlozi
3. Obrada kamena